Детские платья – сшить самим быстро и просто. Часть 9.
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Платье на круглой кокетке.

И снова здравствуйте, дорогие мамочки. Сегодня мы будем шить детское платье на круглой кокетке.
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Как видно на фотографиях вверху, на платье мы видим круглую кокетку, которая  выполняет функцию одновременно плечевых лямок и горловины. Сделать выкройку к такому платью и сшить его очень легко. Особенно если у нас уже есть (а ведь у вас уже есть?) выкройка-шаблон, – ее мы создавали в первой части нашей статьи и она нам всегда пригождается при создании все новых и новых моделей платья. Смотрите статью «Детские платья – сшить самим просто и быстро. Часть 1»
Итак, приступим…

СОЗДАНИЕ ВЫКРОЙКИ (на основе уже имеющегося шаблона).
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Берем наш вырезанный из бумаги (обоев) шаблон и кладем его на новый лист бумаги (обоев).

Обводим по контуру карандашом.

Все, шаблон нам больше не нужен, работаем со свеженарисованным.

Как видно на рис. 1, 2, 3, поверх нарисованного шаблона мы должны нарисовать контуры нашей будущей круглой кокетки. Какой формы будет ваша кокетка – решать вам.

Она может повторять контуры горловины выкройки шаблона (рис.1), или быть глубже, чем горловина (рис.2), или быть шире, чем горловина на шаблоне (рис.3)

Честно говоря, она может быть даже квадратной или треугольной – но так как в начале статьи мы заявили, что будем шить платье на круглой кокетке, то давайте нарисуем все-таки кокетку округлой формы.

Один важный нюанс: если вы сразу нарисуете кокетку с отверстием достаточно большим, чтобы пролезла голова ребенка, то вам не надо будет в этой самой кокетке делать застежку.

Но если вы все же хотите, чтобы ваша кокетка близко прилегала к шее, тогда смотрите эту же статью ниже – там я расскажу и покажу как заранее (еще в стадии выкройки) предусмотреть на кокетке застежку.

Итак, кокетка нарисована.

Теперь слегка изменяем нижнюю часть шаблона (рис.4, 5). 
На этих рисунках показано (бирюзовым контуром), как слегка меняется (заужается кверху) нижняя часть шаблона – та, что под кокеткой – будем называть ее «подолом платья». Плюс «подол» не только заужается кверху, но и удлиняется вверх внахлест на кокетку (забегая вперед, поясню, что эта часть нахлеста нужна при пришивании подола к кокетке и будет спрятана между двумя слоями кокетки – на схеме ниже будет все ясно)

В результате мы получаем 2 детали выкройки – кокетку и подол (рис.6).
Теперь, если вы нарисовали от руки слишком кособокую не симметричную кокетку, то ее можно сделать симметричной по такому же принципу, как мы добивались симметричности для выкройки шаблона в первой части нашего цикла статей.
Для тех, кто не помнит, прилагаю картинку:
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Точно так же добиться симметричности можно и для детали подола.

Припуски на швы. Если вы помните, то наша выкройка-шаблон уже содержит  припуски на боковые, плечевые швы.

Что касается кокетки, то сами решите, нужно ли вам еще добавлять припуски на швы, или она и так достаточно широкая, и ничего страшного, если по ее краям уберется 1 см на шов.

ВЫРЕЗАЕМ НАРИСОВАННЫЕ ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ.

Так как изображение подола накладывается на изображение кокетки, можно просто вырезать вначале кокетку (не обращая внимания на то, что на ней нарисован кусок подола). И потом вырезать то, что осталось от подола. И иметь в виду, что при переводе подола на ткань нужно не забыть просто мелком по ткани удлинить верхушку подола.

ПЕРЕВОДИМ ВЫКРОЙКУ НА ТКАНЬ.

Выкройка кокетки – 4 детали. Если выкройка кокетки у вас симметричная (то есть ее левая часть такая же, как правая) – то просто обведите ее 4 раза на ткани.

Если вы сомневаетесь в ее симметричности, то обведите 2 детали мелком, приложив выкройку лицевой стороной, а 2 детали – положив выкройку на ткань изнаночной стороной.

Кто вырезал выкройку из листа обоев, тому легко определить изнаночную узорчатую сторону выкройки.

Выкройка подола – 2 детали (спинка и перед). Те же советы по поводу симметричности.

Примечание, если вы шьете из тонкой мягкой ткани, то можно детали кокетки заранее проклеить флизелином. То есть уплотнить детали, чтобы кокетка лучше держала форму. Но это не обязательно – на ваше усмотрение.

ПРИСТУПАЕМ К ПОШИВУ ПЛАТЬЯ.
Начинаем с кокетки – и рассматриваем тот вариант, когда на ней не нужна застежка, то есть когда голова ребенка спокойно пролазить внутрь кокетки.

[image: image6.png]



У нас четыре детали кокетки – вот такие приблизительно (рис.7)

Берем 2 детели и кладем друг на дружку лицевой стороной внутрь и прошиваем боковые швы (зеленый пунктир на рис.7)

Разворачиваем их лицом наружу и получаем такой «блинчик с дыркой  посредине» (рис.8). Не пугайтесь, если ваш блинчик не будет таким ровным и плоским, как на картинке (это я так нарисовала – для удобства), он таким и не должен быть – он скорее будет напоминать юбочку для куклы – это нормально.

Теперь можете поймать вашего ребенка и померить, пролезает ли его голова через данную кокетку. Если случилось, что не пролазит, а заранее застежку вы не предусмотрели – то и здесь есть выход. Просто прямо на кокетке ножницами обрежьте лишнее по внутреннему кругу нашего «бублика» – расширьте, так сказать, отверстие (чтобы получилось ровно, предварительно нарисуете линию среза мелком).

Итак, продолжаем -  у этого «блинчика-юбочки» надо обработать внешние края – загнуть к изнанке и приметать вручную и потом на машинке – (рис.9). Обработали внешние края и отложили в сторону.

Берем 2 другие детали кокетки и проводим с ними ту же манипуляцию.

В результате получаем 2 «блинчика-юбочки» = то есть 2 слоя кокетки – с обработанными внешними краями.

Теперь кладем оба блинчики друг на друга лицевой поверхностью внутрь и сшиваем их вместе по внутреннему краю (рис.10 зеленый пунктир). После этого выворачиваем нашу практически готовую кокетку на лицевую сторону – для этого верхний блинчик отворачиваем и пропихиваем внутрь нашего «бублика» – получается похоже на двухслойную юбочку для куклы.

Но после того как вы вывернули на лицевую сторону, вы можете заметить, что она морщит у внутреннего шва. Поэтому можно ее сбрызнуть и прогладить утюгом (рис. 11) и уже на лицевой стороне еще раз прострочить по  внутреннему кольцу, отступив от края пару миллиметров. Тогда кокетка будет выглядеть аккуратной и ровной, как на фотографиях наших платьев в начале статьи.

Все вздохнули – самое трудное уже позади.

Пришиваем подол. 
Тут даже и объяснять не нужно – все понятно изображено на картинках ниже.
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Единственное, что заранее (до пришива к кокетке) на деталях переда и спинки обработайте края проймы (отверстия для руки) рис. 12 (белый жирный пунктир).

Итак, берем подол (с обработанными уже краями пройм), отгибаем верхний блинчик кокетки, располагаем подол строго по центру передней части кокетки. И пришиваем вручную подол сначала к нижнему блинчику (рис. 12 белый мелкий пунктир).

Чтобы расположить подол прямо по центру кокетки, нужно найти середину кокетки, пометить ее мелком, потом так же найти середину на верхнем крае подола, тоже пометить мелком. А потом наложить подол на кокетку так, чтобы отметки совпали.

После того, как подол пришит вручную к нижнему слою кокетки, накрываем его верхним слоем ровненько и пришиваем вручную, а потом на машинке прострачиваем все 3 слоя по краю кокетки (рис.13).

Таким же образом пришиваем деталь спинки с другой стороны кокетки (рис.14).

Теперь складываем платье пополам лицевой стороной внутрь и прострачиваем боковые швы (рис.15)

Подгибаем подол и все.

Ура, наше детское платье своими руками быстро и относительно просто – готово!

ЗАСТЕЖКА НА КРУГЛОЙ КОКЕТКЕ.
А теперь, как и обещала, информация для тех, кому нужна застежка в круглой кокетке. Вот как это делается.

[image: image8.png]



Передняя кокетка остается без изменений. А задняя состоит из 2-х половинок одна внахлест на другую.

То есть одна половинка удлинена вправо от серединной голубой линии, другая удлинена влево (рис.3, 4)

Кокетка  с застежкой тоже двухслойная  – то есть нужно 2 детали на переднюю часть кокетки и 4 детали на заднюю часть кокетки (2 правые и 2 левые детали только для кокетки спинки).

С подолом она может соединяться по-разному. Вот три варианта. Выбирайте, какой нравится.
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Первый самый легкий (рис.6) То есть у внешнего края левая и правая половинки кокетки соединены швом (нахлестнули др. на др. и сшили внизу этот нахлест, а дальше работаем как с обычными «блинчиками»)  и имеют всего лишь одну пуговку. Подол цельный.

А во втором варианте на подоле надо сделать надрез и вшить планку – и каждая половинка кокетки отдельно фиксируется на своей стороне.

Или как в третьем варианте – сделать спинку на пуговках вдоль всего подола.

Все подробности о том, как делать планки для застежек и другие премудрости вы найдете в нашей специальной статье «Застежки для детской одежки. Делаем сами».
Удачного вам пошива! Пишите пожелания, замечания и вопросы в комментариях к статье, там же вы можете разместить фотографию сшитого вами платья.

